# 静置库大屏看板文档

## 项目简介

静置库大屏看板用于展示智柔宁德二线 Pack 静置过程状态，重点关注当前静置数量、已达标待流转数量、超时异常、工位过站状态、线体段滞留和今日入出静置节拍。

## 项目范围

- 看板对象：智柔宁德二线静置过程。
- 静置起点：OP410 有效过站。
- 静置终点：下层静置结束对应工位，有待业务确认。
- 新线约束：不按老线库区、库位、层数展示。
- 当前阶段：先完成内容规划和页面信息结构，后续再细化图表样式、数据接口和存储过程。

## 技术栈

| 类型 | 选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 |
| 构建工具 | Vite |
| 图表 | ECharts |
| 大屏组件 | @kjgl77/datav-vue3 |
| UI 组件 | Element Plus、TDesign Vue Next |
| 状态管理 | Pinia |
| 接口方式 | CreateData / ExecDatabase 调用 MES 存储过程 |

## 文档索引

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| [PRD.md](./PRD.md) | 产品需求与业务目标 |
| [UI_SPEC.md](./UI_SPEC.md) | 大屏页面内容与布局规划 |
| [DATA_SPEC.md](./DATA_SPEC.md) | 数据口径与接口能力规划 |
| [TODO.md](./TODO.md) | 后续开发任务清单 |

## 参考资料

- [参考看板图片 但新线无库位号一说.png](./参考看板图片%20但新线无库位号一说.png)

## 关键待确认项

1. “下层静置结束”对应的准确工位号。
2. 产品型号对应标准静置时长的数据来源。
3. 超时阈值定义。
4. 42-50 是否全部属于静置过程必过工位。
5. 班次边界是否需要纳入统计。

