;# enable optional stop for m1
m429 ;trivkins
G0 X0 Y0 Z0 A0 C0
G0 C90 X10 Y0
G1 F1000 Z2
(debug,A expect: 10   0 2) m1
(debug,B expect: 10   0 2) m1
m428 ;tcp
(debug,C expect:  0 -10 2) m1
g1f1000 z0
(debug,D expect:  0 -10 0) m1
(debug,E expect:  0 -10 0) m1
m429 ;trivkins
(debug,F expect: 10 0 0)
m2
