 N..... USE_LENGTH_UNITS(CANON_UNITS_MM)
 N..... SET_G5X_OFFSET(1, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
 N..... SET_G92_OFFSET(0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
 N..... SET_XY_ROTATION(0.0000)
 N..... SET_FEED_REFERENCE(CANON_XYZ)
 N..... ON_RESET()
 N..... MESSAGE(" native value = 1.123457")
 N..... MESSAGE(" Test round to integer: 1")
 N..... MESSAGE(" Test round to 4 decimals: 1.1235")
 N..... MESSAGE(" Test format separate from param: The value is: 1.1235")
 N..... MESSAGE(" Test round to 7 decimals: 1.1234568")
 N..... MESSAGE(" native value2 = 2.345679")
 N..... MESSAGE(" Test2 round all params in line to 4 decimals: The values are: 1.1235, 2.3457")
 N..... MESSAGE(" Test2 only round last value to integer: The values are: 1.123457, 2")
 N..... SET_G5X_OFFSET(1, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000)
 N..... SET_XY_ROTATION(0.0000)
 N..... SET_FEED_MODE(0, 0)
 N..... SET_FEED_RATE(0.0000)
 N..... STOP_SPINDLE_TURNING(0)
 N..... SET_SPINDLE_MODE(0 0.0000)
 N..... PROGRAM_END()
 N..... ON_RESET()
 N..... ON_RESET()
