; for debugging, use mdi to set global #<_switchkins_debug>=1

#<FRATE>=1000
M429
G0 X0 Y0 Z0 A0 C0
G0 C90 X10 Y0
G1 F#<FRATE> Z2

M428
G1 F#<FRATE> Z0

M429
G1 F#<FRATE> Z2
G0 C90 X0 Y10
G1 F#<FRATE> Z0

M428
G1 F#<FRATE> Z2

M429
G1 F#<FRATE> Z0
G0 C90 X10 Y30
G1 F#<FRATE> Z2

M428
G1 F#<FRATE> Z0

M429
G1 F#<FRATE> Z2
G0 C90 X30 Y10
G1 F#<FRATE> Z0

M428
G1 F#<FRATE> Z2
M429
G1 F#<FRATE> Z0

G0 X0 Y0 Z0 A0 C0
M2
